10^1 10^2 10^3

10^0

10^1

10^2

10^3

10^4

10^5

10^6

10^7

10^8

discriminator setting [mV] rate [Hz] fa0755 single pe rate 12.54 [MHz] afterpulse rate 402.00 [Hz] afterpulse fraction 3.2e-05