observer@sol Tue May 25 15:31:44 EST 1999

40 45 50 55 0

200

400

600

800 Voltage: 800 Single pe: 42.7

40 50 60 70 80 0 50 100 150 200 250 Voltage: 900 Single pe: 47.6

40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120 Voltage: 1000 Single pe: 60.0

50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 Voltage: 1100 Single pe: 80.2

PMT fa0405 Slot: 12 Ch: 2 Gain@1000V: 20.8 Ped: 39 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 599 V 1.0 dc/pe : 659 V 1.5 dc/pe : 697 V 2.0 dc/pe : 725 V 2.5 dc/pe : 747 V 3.0 dc/pe : 766 V 3.5 dc/pe : 783 V 4.0 dc/pe : 797 V 700 800 900 1000 1100 1200

10^0

10^1

10^2

fa0405: 7.269993,-20.492384 voltage [V] gain [dc/pe]