observer@sol Tue May 25 14:31:35 EST 1999

50 60 70 80 90 0 50 100 150 200 250 Voltage: 800 Single pe: 58.2

60 80 100 120 140 0 20 40 60 80

Voltage: 900 Single pe: 72.2

50 100 150 200 250 0 5 10 15 20 25 30 Voltage: 1000 Single pe: 108.2

100 200 300 400 500 0

5

10

15

Voltage: 1100 Single pe: 174.2

PMT fa0478 Slot: 12 Ch: 0 Gain@1000V: 60.1 Ped: 47 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 539 V 1.0 dc/pe : 589 V 1.5 dc/pe : 621 V 2.0 dc/pe : 644 V 2.5 dc/pe : 663 V 3.0 dc/pe : 679 V 3.5 dc/pe : 693 V 4.0 dc/pe : 705 V 700 800 900 1000 1100 1200

10^1

10^2

10^3

fa0478: 7.743091,-21.450707 voltage [V] gain [dc/pe]