observer@sol Tue May 25 15:18:17 EST 1999

35 40 45 50 55 60 0 50 100 150 200 250 300 Voltage: 800 Single pe: 41.3

40 60 80 100 0 20 40 60 80 100

Voltage: 900 Single pe: 51.2

50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 Voltage: 1000 Single pe: 77.9

100 200 300 0 5 10 15 20 25 Voltage: 1100 Single pe: 124.7

PMT fa0530 Slot: 12 Ch: 3 Gain@1000V: 41.4 Ped: 35 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 586 V 1.0 dc/pe : 638 V 1.5 dc/pe : 670 V 2.0 dc/pe : 693 V 2.5 dc/pe : 712 V 3.0 dc/pe : 728 V 3.5 dc/pe : 742 V 4.0 dc/pe : 754 V 700 800 900 1000 1100 1200

10^0

10^1

10^2

fa0530: 8.273763,-23.203950 voltage [V] gain [dc/pe]