observer@sol Tue May 25 15:59:01 EST 1999

40 50 60 0 50 100 150 200 250 300 350 Voltage: 800 Single pe: 42.0

40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 140 Voltage: 900 Single pe: 54.7

50 100 150 0 10 20 30 40 50 60 70 Voltage: 1000 Single pe: 77.1

100 200 300 400 0

10

20

30

40 Voltage: 1100 Single pe: 139.5

PMT fa0541 Slot: 12 Ch: 3 Gain@1000V: 46.0 Ped: 35 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 576 V 1.0 dc/pe : 627 V 1.5 dc/pe : 659 V 2.0 dc/pe : 682 V 2.5 dc/pe : 701 V 3.0 dc/pe : 717 V 3.5 dc/pe : 731 V 4.0 dc/pe : 743 V 700 800 900 1000 1100 1200

10^0

10^1

10^2

10^3

fa0541: 8.202567,-22.945162 voltage [V] gain [dc/pe]