observer@sol Fri May 21 17:25:36 EST 1999

60 70 80 90 100 110 0

1

2

3

4 Voltage: 900 Single pe: 18.0

60 80 100 120 0

1

2

3

4 Voltage: 950 Single pe: 30.0

60 80 100 120 140 0

1

2

3

4 Voltage: 1000 Single pe: 41.0

100 150 200 0

1

2

3

4 Voltage: 1050 Single pe: 62.0

800 900 1000 1100

10^1

10^2

fa0581: 7.835966,-21.881738 voltage [V] gain [dc/pe]

PMT fa0581 Slot: 2 Ch: 11

Gain@1000V: 42.3 Ped: 53

Voltage Settings

0.5 dc/pe : 568 V

1.0 dc/pe : 620 V

1.5 dc/pe : 653 V

2.0 dc/pe : 677 V

2.5 dc/pe : 697 V

3.0 dc/pe : 713 V

3.5 dc/pe : 728 V

4.0 dc/pe : 740 V