observer@sol Tue May 25 21:32:27 EST 1999

40 50 60 0 10 20 30 40 50

Voltage: 900 Single pe: 44.0

40 50 60 70 0 5 10 15 20 25 30 35 Voltage: 950 Single pe: 45.1

40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50

Voltage: 1000 Single pe: 57.0

40 60 80 100 120 140 0 5 10 15 20 25 Voltage: 1050 Single pe: 67.2

PMT fa0596 Slot: 12 Ch: 3 Gain@1000V: 20.5 Ped: 35 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 654 V 1.0 dc/pe : 708 V 1.5 dc/pe : 742 V 2.0 dc/pe : 767 V 2.5 dc/pe : 786 V 3.0 dc/pe : 803 V 3.5 dc/pe : 817 V 4.0 dc/pe : 830 V 800 900 1000 1100

10^0

10^1

10^2

fa0596: 8.759835,-24.966911 voltage [V] gain [dc/pe]