observer@sol Fri May 21 17:25:48 EST 1999

40 50 60 70 80 0

1

2

3

4 Voltage: 900 Single pe: 15.0

40 60 80 100 0

1

2

3

4 Voltage: 950 Single pe: 23.0

40 60 80 100 120 0

1

2

3

4 Voltage: 1000 Single pe: 34.0

40 60 80 100 120 140 0

1

2

3

4 Voltage: 1050 Single pe: 44.0

800 900 1000 1100

10^1

10^2

fa0598: 7.058032,-19.663251 voltage [V] gain [dc/pe]

PMT fa0598 Slot: 1 Ch: 12

Gain@1000V: 32.4 Ped: 37

Voltage Settings

0.5 dc/pe : 554 V

1.0 dc/pe : 611 V

1.5 dc/pe : 647 V

2.0 dc/pe : 674 V

2.5 dc/pe : 696 V

3.0 dc/pe : 714 V

3.5 dc/pe : 729 V

4.0 dc/pe : 743 V