observer@sol Wed May 26 16:46:33 EST 1999

40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 30 35 Voltage: 950 Single pe: 52.8

40 60 80 100 120 140 0 5 10 15 20 25 30 35 Voltage: 1000 Single pe: 60.9

50 100 150 0 5 10 15 20 25

Voltage: 1050 Single pe: 72.5

PMT fa0665 Slot: 12 Ch: 1 Gain@1000V: 24.7 Ped: 36 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 610 V 1.0 dc/pe : 666 V 1.5 dc/pe : 701 V 2.0 dc/pe : 727 V 2.5 dc/pe : 748 V 3.0 dc/pe : 766 V 3.5 dc/pe : 781 V 4.0 dc/pe : 794 V 850 950 1050 1150

10^1

10^2

fa0665: 7.890426,-22.279032 voltage [V] gain [dc/pe]