observer@sol Tue May 25 16:35:52 EST 1999

40 45 50 55 60 0

200

400

600

800 Voltage: 800 Single pe: 43.6

40 50 60 70 80 0 50 100 150 200 250

Voltage: 900 Single pe: 49.2

40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120 Voltage: 1000 Single pe: 61.0

50 100 150 200 250 0

20

40

60

80 Voltage: 1100 Single pe: 92.4

PMT fa0727 Slot: 11 Ch: 5 Gain@1000V: 24.2 Ped: 39 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 594 V 1.0 dc/pe : 652 V 1.5 dc/pe : 688 V 2.0 dc/pe : 715 V 2.5 dc/pe : 737 V 3.0 dc/pe : 755 V 3.5 dc/pe : 771 V 4.0 dc/pe : 785 V 700 800 900 1000 1100 1200

10^0

10^1

10^2

fa0727: 7.436520,-20.926280 voltage [V] gain [dc/pe]