observer@sol Tue May 25 18:50:58 EST 1999

50 60 70 80 90 0

50

100

150 Voltage: 900 Single pe: 61.7

60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 Voltage: 950 Single pe: 66.8

60 80 100 120 0 20 40 60 80

Voltage: 1000 Single pe: 72.7

60 80 100 120 140 160 0 10 20 30 40 50 60 Voltage: 1050 Single pe: 82.7

PMT fa0744 Slot: 11 Ch: 6 Gain@1000V: 20.7 Ped: 52 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 614 V 1.0 dc/pe : 672 V 1.5 dc/pe : 709 V 2.0 dc/pe : 736 V 2.5 dc/pe : 758 V 3.0 dc/pe : 776 V 3.5 dc/pe : 792 V 4.0 dc/pe : 806 V 800 900 1000 1100

10^0

10^1

10^2

fa0744: 7.627784,-21.567221 voltage [V] gain [dc/pe]