observer@sol Wed May 26 16:00:49 EST 1999 observer@sol Wed May 26 16:03:35 EST 1999

60 80 100 0 10 20 30 40 50 Voltage: 900 Single pe: 63.7

60 80 100 120 140 0 5 10 15 20 25 30 35 Voltage: 950 Single pe: 70.7

50 100 150 200 250 300 0 5 10 15 20 25 Voltage: 1050 Single pe: 108.0

PMT fa0767 Slot: 11 Ch: 11 Gain@1000V: 36.5 Ped: 49 Voltage Settings 0.5 dc/pe : 629 V 1.0 dc/pe : 678 V 1.5 dc/pe : 708 V 2.0 dc/pe : 731 V 2.5 dc/pe : 749 V 3.0 dc/pe : 764 V 3.5 dc/pe : 776 V 4.0 dc/pe : 788 V

Gain@1000V: 31.1 Ped: 49

0.5 dc/pe : 571 V 1.0 dc/pe : 627 V 1.5 dc/pe : 663 V 2.0 dc/pe : 689 V 2.5 dc/pe : 710 V 3.0 dc/pe : 728 V 3.5 dc/pe : 743 V 4.0 dc/pe : 757 V 800 900 1000

10^1

10^2 fa0767: 7.374537,-20.630235

voltage [V] gain [dc/pe]