observer@sol Mon May 24 17:40:35 EST 1999

60 70 80 90 100 110 0

1

2

3

4 Voltage: 900 Single pe: 11.0

60 80 100 120 0

1

2

3

4 Voltage: 950 Single pe: 17.0

60 80 100 120 140 0

1

2

3

4 Voltage: 1000 Single pe: 27.0

100 150 200 0

1

2

3

4 Voltage: 1050 Single pe: 33.0

800 900 1000 1100

10^1

10^2

fa0792: 7.335094,-20.613948 voltage [V] gain [dc/pe]

PMT fa0792 Slot: 6 Ch: 11

Gain@1000V: 24.6 Ped: 53

Voltage Settings

0.5 dc/pe : 588 V

1.0 dc/pe : 646 V

1.5 dc/pe : 683 V

2.0 dc/pe : 710 V

2.5 dc/pe : 732 V

3.0 dc/pe : 751 V

3.5 dc/pe : 766 V

4.0 dc/pe : 781 V