observer@sol Tue May 18 18:38:33 EST 1999

60 80 100 120 0

1

2

3

4 Voltage: 900 Single pe: 13.0

50 100 150 0

1

2

3

4 Voltage: 950 Single pe: 19.0

60 80 100 120 140 160 180 0

1

2

3

4 Voltage: 1000 Single pe: 29.0

50 100 150 200 0

1

2

3

4 Voltage: 1050 Single pe: 41.0

800 900 1000 1100

10^1

10^2

fa0958: 7.529656,-21.133818 voltage [V] gain [dc/pe]

PMT fa0958 Slot: 3 Ch: 11

Gain@1000V: 28.5 Ped: 45

Voltage Settings

0.5 dc/pe : 584 V

1.0 dc/pe : 641 V

1.5 dc/pe : 676 V

2.0 dc/pe : 703 V

2.5 dc/pe : 724 V

3.0 dc/pe : 741 V

3.5 dc/pe : 757 V

4.0 dc/pe : 770 V